0000000000000000.00000000000.0011720- ת.מ. מט"ש חצבה בתמרים _כ"כ מאסף ב                                                                                                              

0001000000000000.00000000000.00מאסף ראשי A-->B-->C-->D-->E-->F-->G-->H                                                                                                               

00011000  000000.00000000000.00מצעים ותשתיות                                                                                                                                         

0001100904000900.00000000000.00 דרך שרות מצעים ברוחב כ- 4 כולל אספקה ופיזור שכבת מצעים סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודקת ל-  96% סטנדרט פרוקטור בבקרה מלאה כולל חפירה ופיזור עודפי עפר בשטח.

00012000  000000.00000000000.00צינורות פוליאתילן                                                                                                                                     

0001200902000065.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .1 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001201002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .4 מ' ועד 4.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001202002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .4 מ' ועד 5.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001203002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .5 מ' ועד 5.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001220002000082.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .5 מ' ועד 6.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001222002000100.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .6 מ' ועד 6.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001223002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .6 מ' ועד 7.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001224002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .7 מ' ועד 7.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001225002000030.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .7 מ' ועד 8.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001226002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .8 מ' ועד 8.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001227002000030.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 250 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .8 מ' ועד 9.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001228002000130.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק עד 25.
                               1 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                       
0001229002000220.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .1 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001230002000065.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .1 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001231002000045.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .2 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001232002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.76
                                מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                            
0001233002000125.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 3.25
                                מ' ועד 3.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                            
0001234002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .8 מ' ועד 8.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001235002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .8 מ' ועד 9.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001236002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .9 מ' ועד 9.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0001237002000015.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .9 מ' ועד 10.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                         
0001238002000015.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .10 מ' ועד 10.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                        
0001239002000050.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .10 מ' ועד 11.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                        
0001240002000075.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .11 מ' ועד 11.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                        
0001241002000230.00000000000.00תוספת לצינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" קוטר 315 מ"מ עבור 12.5 במקום דרג 10.                                             

0001242009000007.00000000000.00 שרוול הגנה על קו ביוב קוטר "18 ע.ד 32/5 ערום פנים APC טיו חוץ  אורך 6מ' כולל השחלת צינור,( הצינור המושחל מוחשב באורך צנרת כולל. הכל קומפלט.   לפרט מס
                               ' 31 בגיליון 11720-7.12.                                                                                                                              
00013000  000000.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות                                                                                                                     

0001301001000006.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00013010 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.26 מ' ועד 1.75מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                

0001302001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00013020 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.76 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0001303001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00013030 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.26 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0001305001000002.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B(12.5 טון), שלבי דריכה/
                               סולם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופל
00013050 0                     סט" או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.26 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                           

0001307001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013070 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 5.76 מ' ועד 6.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                 

0001308001000002.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013080 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 6.26 מ' ועד 6.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                 

0001309001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013090 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 7.76 מ' ועד 8.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                 

0001310001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013100 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 8.76 מ' ועד 9.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                 

0001311001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013110 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 9.76 מ' ועד 10.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                

0001312001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013120 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 10.76 מ' ועד 11.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0001313001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון), שלבי דריכה/סולם
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין חוליות מסוג "איטופלסט" או
00013130 0                      "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 11.26 מ' ועד 11.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0001314009000011.00000000000.00תוספת מחיר למשטח ביניים כולל מעקה מGRP או מנירוסטה מעוגן באופן מושלם בדופן תא הבקרה                                                                   

0001315002000008.00000000000.00תוספת מחיר לסולם ירידה מ GRP או נירוסטיה מעוגן באופן מושלם בדופן השוחה                                                                                

0001316009000001.00000000000.00שוחת השקטה בעומק 1.5 מ' וקוטר 150 ס"מ כולל מדרגה מבטון, בהתאם לפרט מס' 29 בתוכנית 11720-7.12.                                                         

00014000  000000.00000000000.00תוספות לשוחות בקרה                                                                                                                                    

0001410201000003.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם                      

0001411201000001.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם                      

0001412201000001.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 150 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם                      

0001413201000001.00000000000.00תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 ועד 5.25 מ'                                         

00015000  000000.00000000000.00מפלים                                                                                                                                                 

0001501001000001.00000000000.00מפל פנימי קוטר 250 מ"מ צנרת ואביזרים מפוליאתילן +PE-100, לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת או הסתעפות בכניסת צינור לשוחה, קטע צינור אנכי מחובר
                                בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדופן השוחה, זווית תחתונה 45 או 90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה) בכל עומק. בהתאם לפרט מס' 29 בגיליון 11720-7.12.    
00016000  000000.00000000000.00חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות                                                                                                                      

0001602009000001.00000000000.00חיבור קו ביוב מתוכנן מסוג +P.E100 בקוטר 250 מ"מ לשוחה קיימת כולל תיקון המתעל בצומת A.                                                                 

0001603009000001.00000000000.00חיבור קו ביוב מתוכנן מסוג +P.E100 בקוטר 160 מ"מ לשוחה מתוכננת כולל תיקון המתעל בצומת B.                                                               

0001604002000065.00000000000.00ניתוק קו סניקה בצומת O וביצוע קו סניקה מתוכנן מסוג +160 P.E100 מ"מ בדרג 12.5 בין צומת O עד צומת B.                                                    

0001605009000001.00000000000.00ביטול ת.ש. קיים משכונת ההרחבה, פירוק ציוד, והעברתו למחסן המזמין , ניתוק וביטול מערכת החשמל לפי הנחיות חוק החשמל , פירוק ופינוי גדר לאתר מאושר , השלמת 
                               ביצוע עבודות יישור שטח וכל הנדרש לשביעת רצון המזמין                                                                                                   
00017000  000000.00000000000.00ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה                                                                                                            

0001701002001200.00000000000.00ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "12-"10, לרבות צילום והגשת דוחות הצילום. (מחיר ל-600 מ' מינימום)                                                     

0002000000000000.00000000000.00ביטול ת.ש. מזרחי וביצוע קוי ביוב  מדרום לצפון C1-->C                                                                                                  

00021000  000000.00000000000.00מצעים ותשתיות                                                                                                                                         

0002100904000500.00000000000.00 דרך שירות מצעים ברוחב כ-4 מ' כולל אספקה ופיזור שכבת מצעים סוג א' בעובי 20 ס"מ מהודקת ל-96% סטנדרט פרוקטור בבקרה כולל חפירה ופיזור עודפי עפר בשטח.    

0002101903001500.00000000000.00אספקת חומרים , הכנת תשתית וביצוע שכבת אספלט מקשרת בעובי 6 ס"מ, גרגיר מקסימאלי 2\1" דירוג סוג א' לאורך קו הביוב מאיזור התעשייה                         

0002102903001500.00000000000.00ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של  0.25ק"ג/מ''ר                                                                                                 

00022000  000000.00000000000.00צינורות פוליאתילן                                                                                                                                     

0002201000000000.00000000000.00המונח חפירה מתייחס לחפירה בכל סוגי הקרקע לרבות סלע                                                                                                    

0002201002000040.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק עד 25.
                               1 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                       
0002202002000050.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .1 מ' ועד 1.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002203002000050.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .1 מ' ועד 2.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002204002000295.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .2 מ' ועד 2.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002205002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .2 מ' ועד 3.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002206002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .3 מ' ועד 3.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002207002000010.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .3 מ' ועד 4.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002208002000060.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .4 מ' ועד 4.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002209002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .4 מ' ועד 5.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002210002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .5 מ' ועד 5.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002211002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .5 מ' ועד 6.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002212002000020.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .6 מ' ועד 6.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002213002000015.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 76
                               .6 מ' ועד 7.25 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
0002214002000015.00000000000.00צינורות פוליאתילן H.D.P.E לביוב ותיעול מסוג +PE-100 "מריפלקס" SDR-17, דרג 10 או ש"ע קוטר 315 מ"מ, מיוצרים לפי ת"י 5392/4427, מונחים בקרקע בעומק מעל 26
                               .7 מ' ועד 7.75 מ', לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                          
00023000  000000.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות                                                                                                                     

0002301001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023010 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                           

0002302001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023020 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.76 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0002303001000002.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023030 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.26 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0002304001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023040 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.26 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0002305001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023050 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.76 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0002306001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה /סול
                               ם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023060 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 4.26 מ' ועד 4.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0002307001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 150 ס"מ עם תקרה כבדה ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין D400 (40 טון), שלבי דריכה /סול
                               ם וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00023070 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 7.26 מ' ועד 7.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

00024000  000000.00000000000.00תוספות לשוחות בקרה                                                                                                                                    

0002410201000010.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)                                  

0002411201000010.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)                                  

00025000  000000.00000000000.00מפלים                                                                                                                                                 

0002501001000001.00000000000.00מפל פנימי קוטר 315 מ"מ צנרת ואביזרים מפוליאתילן +PE-100, לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת או הסתעפות בכניסת צינור לשוחה, קטע צינור אנכי מחובר
                                בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדופן השוחה, זווית תחתונה 45 או 90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל (הפרש גובה) בכל עומק. בהתאם לפרט מס' 29 בגיליון 11720-7.12.    
00026000  000000.00000000000.00חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות                                                                                                                      

0002602009000001.00000000000.00חיבור צינור ביוב +P.E 100 קוטר 315 מ"מ לשוחה קיימת, ללא ביצוע שאיבות והטיית שפכים, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, מחבר שוחה, עיבוד המת
                               על כול החומרים הדרושים, מותקן מושלם                                                                                                                   
0002603009000001.00000000000.00ביטול ת.ש. קיים מזרחי, פירוק ציוד, והעברתו למחסן המזמין , ניתוק וביטול מערכת החשמל לפי הנחיות חוק החשמל , פירוק ופינוי גדר לאתר מאושר , השלמת ביצוע עב
                               ודות יישור שטח וכל הנדרש לשביעת רצון המזמין                                                                                                           
00027000  000000.00000000000.00ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה                                                                                                            

0002701002000635.00000000000.00ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "12-"10, לרבות צילום והגשת דוחות הצילום. (מחיר ל-600 מ' מינימום)                                                     

0003000000000000.00000000000.00ביטול ת.ש אזור תעשייה דרומי M-->N-->L-->O-->P-->H                                                                                                     

00031000  000000.00000000000.00מצעים ותשתיות                                                                                                                                         

0003100904000900.00000000000.00מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק - להכשרת דרך שירות לאורך תעלת הניקוז                    

00032000  000000.00000000000.00צינורות P.V.C ופוליאתילן                                                                                                                              

0003201000000000.00000000000.00המונח חפירה מתייחס לחפירה בכל סוגי הקרקע לרבות סלע.                                                                                                   

0003201002000015.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות 
                               חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                                          
0003202002000105.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.26 מ' ועד 1.75 מ', 
                               לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                             
0003203002000415.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 1.76 מ' ועד 2.25 מ', 
                               לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                             
0003204002000285.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.26 מ' ועד 2.75 מ', 
                               לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                             
0003205002000105.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 2.76 מ' ועד 3.25 מ', 
                               לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                             
0003206002000035.00000000000.00צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 200 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק מעל 3.26 מ' ועד 3.75 מ', 
                               לרבות עבודות חפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר                                                                                                             
00033000  000000.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות                                                                                                                     

0003301001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033010 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                           

0003304001000001.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033040 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.26 מ' ועד 1.75מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                                

0003305001000009.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033050 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 1.76 מ' ועד 2.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0003306001000006.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 100 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033060 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.26 מ' ועד 2.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0003307001000002.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033070 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 2.76 מ' ועד 3.25 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0003308001000002.00000000000.00שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 125 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ ממין 125B (12.5 טון), שלבי דריכה
                                וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי  עם אטם חדירה מסוג "910F-" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" 
00033080 0                     או "F200 פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק מעל 3.26 מ' ועד 3.75 מ' לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר                                                               

0003309001000001.00000000000.00תוספת מחיר למשטח ביניים כולל מעקה מGRP או מנירוסטה מעוגן באופן מושלם בדופן תא הבקרה                                                                   

0003310002000005.00000000000.00תוספת מחיר לסולם ירידה מ GRP או נירוסטיה מעוגן באופן מושלם בדופן השוחה                                                                                

00034000  000000.00000000000.00תוספות לשוחות בקרה                                                                                                                                    

0003401001000010.00000000000.00תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון), לרבות כל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם                      

0003402001000001.00000000000.00תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.26 ועד 2.75 מ' בצומת M.                                

00035000  000000.00000000000.00מפלים                                                                                                                                                 

0003502001000001.00000000000.00מפל פנימי קוטר 200-225 מ"מ מסוג P.V.C לרבות זווית עליונה 90 מעלות עם עין ביקורת, קטע צינור אנכי מחובר בחבקי פלב"מ (נירוסטה) לדוםן השוחה, זווית תחתונה 
                               90 מעלות ואטמי חדירה, גובה המפל בכל גובה שהוא. בהתאם לפרט מס' 15 בגיליון 11720-7.11.                                                                  
00036000  000000.00000000000.00חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות                                                                                                                      

0003601009000001.00000000000.00חיבור צינור ביוב +P.E 100 קוטר 200 מ"מ לשוחה קיימת, ללא ביצוע שאיבות והטיית שפכים, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, מחבר שוחה, עיבוד המת
                               על כול החומרים הדרושים, מותקן מושלם                                                                                                                   
0003602009000001.00000000000.00ביטול ת.ש. זמני של איזור תעשייה דרומי , פירוק ציוד, והעברתו למחסן המצזמין , ניתוק וביטול מערכת החשמל לפי הנחיות חוק החשמל , פירוק ופינוי גדר לאתר מאוש
                               ר , השלמת ביצוע עבודות יישור שטח וכל הנדרש לשביעת רצון המזמין                                                                                         
00037000  000000.00000000000.00ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה                                                                                                            

0003701002001000.00000000000.00ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים "8-"6, לרבות צילום והגשת דוחות הצילום. (מחיר ל-600 מ' מינימום)                                                       

